Специальность 21.02.08
" Прикладная геодезия "
базовое образование: 11 классов
квалификация: техник-геодезист

Общая характеристика специальности "Прикладная геодезия":

Прикладная геодезия изучает методы геодезических работ, выполняемых при изысканиях, в проектировании, в строительстве и эксплуатации различных зданий и сооружений, при разведке полезных ископаемых, а также при использовании и защите природных ресурсов. Одно из основных направлений современной геодезии.
К геодезическим работам относятся:

Топографическая съемка местности. Создание геоподосновы, топографических планов, горизонтальных планов, их актуализация и обновление. По сути эти работы называют предпроектными- на основании этих документов уже подготавливаются проекты зданий, перепланировок, вертикальных планировочных работ и т.д.

Кадастровые работы. Сюда входят межевание земельных участков, вынос их границ в натуру, постановка на кадастр зданий, сооружений и помещений. То есть перенос данных о местоположении объектов в кадастр недвижимости.

Сопровождение строительства. Обычно под этим подразумевают все работы, связанные с закреплением разбивочной геодезической основы, разметкой осей, наблюдением за строительными работами на всех их стадиях, подготовка исполнительной документации по всем этапам работ и, в конечном итоге,- генерального исполнительного плана. Строительством называют не только возведение зданий и сооружений. Постройка дорог, прокладка подземных коммуникаций также относятся к строительным работам.

Наблюдение за деформациями. Это комплекс работ по определению стабильности зданий и сооружений с течением времени.

Геодезический контроль. Это любые контрольные измерения, определение местоположения объектов - будь то здание, сооружение или другой искусственный объект капитального строительства.

Создание геодезической основы. Для проведения любых геодезических работ необходимо иметь исходные пункты, на которые будут опираться все последующие измерения.

Область профессиональной деятельности выпускников:

получение измерительной пространственной информации о поверхности Земли и ее недрах;

отображение поверхности Земли или отдельных ее территорий на планах и картах; 

организация и осуществление работ по сбору и распространению топографо-геодезических данных на территории как Российской Федерации в целом, так и отдельных ее регионов.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

поверхность Земли;

территориальные и административные образования;

искусственные и естественные объекты на поверхности и внутри Земли, а также околоземное космическое пространство;

геодинамические явления и процессы;

первичные трудовые коллективы.

Виды профессиональной деятельности:
Техник-геодезист готовится к следующим видам деятельности:

Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения.

Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их результатов.

Организация работы коллектива исполнителей.

Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции:
Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения.

Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем.

Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения.

Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.

Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и недр Земли.

Использовать современные технологии определения местоположения пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений элементов геодезических сетей.

Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.
Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных геодезических работ в соответствии с топографическими планами и картами в графическом и цифровом виде.

Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы топографических работ.

Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую информацию для разработки проектов съемочных работ.

Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.

Организация работы коллектива исполнителей.

Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства.

Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ, требований технических регламентов и инструкций.

Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей и организации их работы.

Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда.

Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений.

Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов строительства.

Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки генеральных планов объектов строительства.

Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.

Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических работ в строительстве.

Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в натуру проектов зданий, инженерных требованиями действующих нормативных документов.

Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их результатов.

Использовать современные технологии получения полевой топографо-геодезической информации для картографирования территории страны и обновления существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические технологии.

Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности, обновлению и созданию оригиналов сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных съемок, составление исполнительной документации.

Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения строительно-монтажных работ.

Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.

Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений и опасными геодинамическими процессами.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Осуществлять приемку и сдачу оборудования, содержать инструменты в рабочем состоянии.

Составлять абрисы, вести записи согласно требованиям инструкций.

Соблюдать правила техники безопасности.

Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения строительно-монтажных работ.

Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.

Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений и опасными геодинамическими процессами.

Преимущества обучения:

· Востребованность на рынке труда 

· Высокий уровень заработанной платы.

· Возможность карьерного роста.

· Престижность специальности.

· Реализация творческого потенциала.

· Продолжение образования по специальности в вузах.

Требования к индивидуальным особенностям специалиста

· физическая сила и выносливость;

·  острота зрения;

· хорошая зрительно-моторная координация;

·  точный линейный и объемный глазомер;

·  хорошее пространственное воображение и наглядно-образное мышление;

· педантичность;

· организованность;

· старательность;

· дисциплинированность;

· внимание к деталям;

· умение быстро ориентироваться;

·  эмоциональная уравновешенность;

· аналитический склад ума;

·  ассоциативное мышление.

Трудовые обязанности:

Квалифицированный специалист должен уметь:

проводить измерения с помощью геодезических приборов и контрольно-измерительной аппаратуры;

производить геодезические вычисления;

 «читать»  и строить графические изображения местности;

производить выноску в натуру строящихся объектов;

 осуществлять контроль за проведением строительных работ

Область профессиональной деятельности:
· После окончания или во время обучения по специальности можно начать работу с должности техника-геодезиста. Вакансии для таких специалистов всегда имеются в строительных, землеустроительных, инженерных компаниях, а также в центрах картографии. Департаменты геодезии с вакантными местами имеются также во всех компаниях, так или иначе связанных с кадастром и межеванием. Геодезисты сопровождают объекты, за которые отвечают, на протяжении всего срока их проектирования и возведения до сдачи в эксплуатацию.

· Услугами геодезиста пользуются многие: например, строители, архитекторы и ландшафтные дизайнеры, юристы, геологи, автомобилисты, диспетчера, аналитики для прогнозов наводнений и землетрясений и даже военные и пограничники. Картографическое определение границ государства, кстати, — область работы особая и очень важная.

· Существуют организации, которые специализируются на разработке экологических и навигационных карт, основываясь на различных видах геодезической съёмки с использованием сканирования лазерного, а также на создании топографических планов в цифровом виде и трёхмерных моделей местности. Но в основном частные компании связаны так или иначе с проектированием и строительством разнообразных зданий и сооружений
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"Прикладная геодезия"
	Наименование специальности


	По окончании обучения присваивается квалификация – Техник-геодезист



	Базовое образование
	На базе 9 класса,
	На базе  11 класса 

	Срок обучения
	3 года 10 месяцев
	2 года 10 месяцев

	Квалификационные

требования
	Должен

знать
	Применение систем координат; теоретические основы и способы измерения углов, расстояний и превышений; геодезические приборы, применяемые в строительстве; основы математической обработки результатов измерений; геодезические сети; виды топографических съемок.

	
	Должен

уметь
	Использовать приборы для измерения расстояний (мерные ленты, рулетки, свето - радиодальномеры), горизонтальных и вертикальных углов (теодолиты тахеометры), превышений (нивелиры). 
производить геодезические вычисления;

«читать»  и строить графические изображения местности;

производить выноску в натуру строящихся объектов;

осуществлять контроль за проведением строительных работ

	Основные изучаемые общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули
	Геодезия. Общая картография. Основы дистанционного зондирования и фотограмметрия Метрология, стандартизация и

Сертификация Основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга Правовое обеспечение профессиональной деятельности Безопасность жизнедеятельности.
Геоморфология с основами геологии Геоинформационные Системы Спутниковые навигационные системы.

Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения. Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их результатов. Организация работы коллектива исполнителей Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства эксплуатации зданий и инженерных сооружений. Выполнение работ по профессии «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах»

	Базовые предприятия прохождения производственной

практики
	· В строительных фирмах;

· В отделе технической инвентаризации;

· В земельных комитетах;

· В проектно-изыскательских организациях;

· В геодезических фирмах;

 И др.

	Работа на компьютере
	В чертежно-графических редакторах «КОМПАС - график», AutoCAD, КРЭДО – топограф и др.

	Возможность продолжения

образования
	Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина

Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I

	Востребованность на рынке труда


	По окончании обучения выпускники могут работать:  

· Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) + 16 районных отделов

· Управление городского кадастра Санкт-Петербурга

· Управление землеустройства Санкт-Петербурга

· Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

· Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

· Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга

· Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

· Министерство земельных и имущественных отношений РФ

· Коммерческие фирмы (проектировочные, строительные)
· Агентства недвижимости 
В должностях: техник-конструктор, техник-проектировщик, мастер, бригадир, прораб, техник-геодезист, техник-сметчик, техник-смотритель. 

	Средняя заработная

плата
	Показатели колеблются от 30 до 200 тысяч рублей, и биржа труда еще не наполнена людьми с образованием техник-геодезист. 


